**Протокол №14**

**итогов закупа  способом запроса ценовых предложений**

с.Тимирязево 23 октября 2018 года

1. Заказчиком/организатором Коммунальным государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Тимирязевская центральная районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» в 11.00 часов 23.10.2018г. должно было осуществлено вскрытие конвертов с ценовыми предложениями, согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (далее по тексту – Постановление).
2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **наименование лс(международное непатентованное название)** | **характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы** | **единица измерения** | **количество,объем** | **предельная цена за 1 ед(тенге)** | **сумма по каждому наименованию(тенге)** |
| 1. | паровой вертикальный полуавтоматический стерилизатор | паровой вертикальный полуавтоматический стерилизатор используется для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением в медицине и пищевой промышленности. у автоклава цилиндрическая вертикальная стерилизационная  камера с закрывающей крышкой. стерилизационная камера и водопаровая рубашка стерилизатора выполнены из высоколегированной нержавеющей стали и являются единой сварной конструкцией. давление пара в стерилизационной камере поддерживается автоматически. имеется возможность вакуумной сушки. является модернизированной версией стерилизатора размеры и объем стерилизационной камеры позволяют производить стерилизацию трех коробок кск-18.  вакуумная сушка при помощи эжектора, глубина разрежения: не менее -0,07 мпа экономичный, простой и удобный в эксплуатации; безопасен для окружающей среды; камера имеет форму цилиндра и расположена вертикально; встроенный парогенератор; ручная заливка воды в парогенератор; полуавтоматическое управление; предварительное удаление воздуха из камеры – методом гравитационной продувки; фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления. для предупреждения образования накипи, увеличения эффективности эксплуатации стерилизатора необходимо использовать дистиллированную воду. технические характеристики  тип полуавтоматический объем камеры от 75  до 80 визуальное отображение этапов стерилизации отсутствует  документирование процесса отсутствует режимы стерилизации около  132° – 20 мин, 120°– 45 мин сушка вакуумная таблица  характеристик давление пара в стер. камере, мпа 0.22  внутренние размеры стер. камеры не менее , мм 400х630 объем стер.  камеры не менее , дм3 от 75 до 80 количество режимов стерилизации около 2  габариты дхшхв, не менее мм 740х570х1070 масса, кг, не более 140  электрические параметры род тока переменный частота, гц  50/60 напряжение, в 380 потребляемая мощность, квт 6  параметры первого режима стерилизации рабочее давление,  мпа 0.2 температура, °с 132 время стерилизационной  выдержки, мин, не менее 20 параметры второго режима  стерилизации рабочее давление, мпа 0.11 температура, °с 120  время стерилизационной выдержки, мин., не менее 45  в комплекте с товаром идут запасные части: тэны -3 шт., водомерная колонка, прокладка, коробка стерилизационная кфк-18 – 3 шт.  поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках настоящего договора является: 1) качественным и соответствующим требованиям нормативных документов (гост, ст, ост, ту, технический регламент и др.); 2) новым,  неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении; 3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности. наличие регистрационного удостоверения на территории рк. наличие сертификата о первичной поверке си медицинской техники на территории рк или документы подтверждающий от уполномоченного органа о том, что оборудование не является си.  наличие у потенциального поставщика авторизованного специалиста или сервисного центра на территории рк. предоставление гарантии обслуживания в течение 37 месяцев с момента вода в эксплуатацию с подтверждающим документом и указанием года выпуска. руководство эксплуатации на русском, казахском и английском языках. технический паспорт или инструкция на русском, казахском языках. доставка до пункта назначения, монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала (врачей, медсестер и инженеров), по эксплуатации аппарата производиться на рабочем месте. срок обучения не менее 6 часов, наличие сертификата у обучающего специалиста. монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала, по эксплуатации аппарата осуществляется: поставщиком имеющими в штате специалиста (ов) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшие обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники или сервисными службами. в случае не прохождений в дверной проем медицинской техники до пункта установки поставщик осуществляет за свой счет работы по демонтажу и монтажу проемов | шт | 1 | 1350000 | 1350000 |

3. Комиссия решила:

признать закуп не состоявшимся по лоту: №1

в соответствии с пунктом 112 настоящих правил, при отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Секретарю комиссии Мещерову Э. разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запроса ценовых предложений на интернет-ресурсе организатора закупок. за данное решение проголосовали: за 3 голоса (против – нет, воздержавшихся - нет)

**Главный врач**

**КГП на ПХВ «Тимирязевская ЦРБ »**

**КГУ «УЗ акимата СКО» Косубаева Ж.А.**