Запрос

Приложения № 1

Жеткізу шарттары: Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша, өтінім берілген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, қаржы жылы ішінде 27.12.2024 жылға дейін. Тапсырыс берушінің дәріхана қоймасына дейін. Жеткізу орны: СҚО, Тимирязев ауданы, Тимирязев ауылы, Горький көшесі, 75. Дәріхана қоймасы Байланыс нөмірі: 871537-7-92-26 Мемлекеттік сатып алу бөлімі. 87051516330 дәріхана меңгерушісінің м. а.

**Условия поставки:** **По заявкам Заказчика, в течении 16-ти календарных дней с момента подачи заявки, частями, в течении финансового года до 27.12.2024 года. До аптечного склада Заказчика.**

**Место поставки: СКО, Тимирязевский район, с.Тимирязево, ул.Горького,75. Аптечный склад**

**Контактный номер: 871537-7-92-26 Отдел государственных закупок.**

**87051516330 и.о. заведущая аптекой**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | ДЗ атауы (халықаралық патенттелмеген атауы)/**Наименование ЛС(международное непатентованное название)** | Дозасы,концентрациясы және дәрілік нысаны көрсетілген препараттың сипаттамасы/**Характеристика препарата с указанием дозировки,концентрации и лекарственной формы** | | Бірлік **/Ед.изм** | Саны, көлемі/ **Количество,объем** | 1 бірліктің шекті бағасы (теңге)/**Предельная цена за 1 ед(тенге)** | Әрбір атау бойынша сома (теңге)/**Сумма по каждому наименованию(тенге)** |
| 1 | Бактерицидтік камера/  Камера бактерицидная | Камера "үй-жайлардағы ауаны зарарсыздандыру үшін ультракүлгін бактерицидтік сәулеленуді пайдалану"нұсқаулығында келтірілген талаптарды микробтық себу бойынша қанағаттандыратын зарарсыздандырылған медициналық құралдармен жұмыс жүргізілетін операциялық, таңу, қарау, стоматологиялық кабинеттерде және емдеу-профилактикалық мекемелердің (ЕПБ) басқа да үй-жайларында пайдалануға арналған/Камера предназначена для использования в операционных, перевязочных, смотровых, стоматологических кабинетах и других помещениях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), где проводится работа с простерилизованными медицинскими инструментами, удовлетворяющих по микробной обсемененности требованиям, приведенным в Руководстве «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» | | **Саны/штука** | **1** | 128000 | **128000** |
| Кернеу  Қуат  Сәулелену көзі  Көзден сәулелену Үздіксіз жұмыс уақыты  Жұмыс режиміне шығу уақыты  Корпус  Электр қауіпсіздігі  Жалпы өлшемдер  Массасы  Бас тартуға арналған орташа жұмыс  Орташа қызмет ету мерзімі  **/**  **Напряжение**  **Мощность**  **Источник излучения**  **Облученность от источника**  **Время непрерывной работы**  **Время выхода на рабочий режим**  **Корпус**  **Электробезопасность**  **Габаритные размеры**  **Масса**  **Средняя наработка на отказ**  **Средний срок службы** | 220 В, жиілігі 50 Гц  18 ВА  9000 сағат ресурсы бар қуаты 15 ВА бактерицидтік шам Толқын ұзындығы 253,7 нм-кемінде 1,0 Вт / м2.  168 сағаттан артық емес (7 тәулік) 10 минуттан аспауы керек  полимерлі ұнтақпен қапталған металл  ГОСТ 12.2.025 талаптарына сәйкес келеді және 1 типті Н қорғау класы бойынша орындалды. кемінде 525х465х1215 ММ. (жылжымалы модель) шамамен 19,7 кг. (жылжымалы модель) Кем дегенде 500 цикл Кем дегенде 5 жыл  **/220 В, частотой 50 Гц**  18 ВА  лампа бактерицидная мощностью 15 ВА с ресурсом 9000 часов  На длине волны 253,7 нм - не менее 1,0 Вт / м2.  Не более 168 часов (7 суток)  Не должно превышать 10 мин  металл с полимерно-порошковым покрытием  Соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнена по классу защиты 1 тип Н.  не менее **525х465х1215 мм. (модель передвижная)**  около **19,7 кг.(модель передвижная)**  Не менее 500 циклов  Не менее 5 лет |  |